|  |
| --- |
| **ตารางน้ำหนักเหล็กเส้นก่อสร้าง CONSTRUCTION STEEL ROUND BAR :::** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | content2_05 | | |  | | content2_07 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ขนาด  mm** | | **น้ำหนัก   kg** | | | | **1 m** | **10 m** | **12 m** | | เหล็กเส้นกลม SR  -  24 | 6 | 0.222 | 2.22 | 2.66 | | 9 | 0.499 | 4.99 | 5.99 | | 12 | 0.888 | 8.88 | 10.66 | | 15 | 1.387 | 13.87 | 16.64 | | 19 | 2.226 | 22.26 | 26.71 | | 25 | 3.853 | 38.53 | 46.24 | | เหล็กข้ออ้อย SD – 30 | 10 | 0.617 | 6.17 | 7.40 | | 12 | 0.888 | 8.88 | 10.66 | | 16 | 1.578 | 15.78 | 18.94 | | 20 | 2.466 | 24.66 | 29.59 | | 25 | 3.853 | 38.53 | 46.24 | | 28 | 4.834 | 48.34 | 58.01 | | 32 | 6.313 | 63.13 | 75.76 | | เหล็กข้ออ้อย SD - 40 | 10 | 0.617 | 6.17 | 7.40 | | 12 | 0.888 | 8.88 | 10.66 | | 16 | 1.578 | 15.78 | 18.94 | | 20 | 2.466 | 24.66 | 29.59 | | 25 | 3.853 | 38.53 | 46.24 | | 28 | 4.834 | 48.34 | 58.01 | | 32 | 6.313 | 63.13 | 75.76 | | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |