|  |
| --- |
| **ตารางน้ำหนักเหล็กเส้นก่อสร้าง CONSTRUCTION STEEL ROUND BAR :::** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| content2_05 |  |
| content2_07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **ขนาด mm** | **น้ำหนัก   kg** |
| **1 m** | **10 m** | **12 m** |
| เหล็กเส้นกลมSR  -  24 | 6 | 0.222 | 2.22 | 2.66 |
| 9 | 0.499 | 4.99 | 5.99 |
| 12 | 0.888 | 8.88 | 10.66 |
| 15 | 1.387 | 13.87 | 16.64 |
| 19 | 2.226 | 22.26 | 26.71 |
| 25 | 3.853 | 38.53 | 46.24 |
| เหล็กข้ออ้อยSD – 30 | 10 | 0.617 | 6.17 | 7.40 |
| 12 | 0.888 | 8.88 | 10.66 |
| 16 | 1.578 | 15.78 | 18.94 |
| 20 | 2.466 | 24.66 | 29.59 |
| 25 | 3.853 | 38.53 | 46.24 |
| 28 | 4.834 | 48.34 | 58.01 |
| 32 | 6.313 | 63.13 | 75.76 |
| เหล็กข้ออ้อยSD - 40 | 10 | 0.617 | 6.17 | 7.40 |
| 12 | 0.888 | 8.88 | 10.66 |
| 16 | 1.578 | 15.78 | 18.94 |
| 20 | 2.466 | 24.66 | 29.59 |
| 25 | 3.853 | 38.53 | 46.24 |
| 28 | 4.834 | 48.34 | 58.01 |
| 32 | 6.313 | 63.13 | 75.76 |

 |
|   |
|  |

 |  |  |
|  |  |  |

 |